**高速冷冻台式离心机参数**

\*1、原装进口

2、最高转速15,000每分钟 最高离心力25,000×g

\*3、最大离心容量 4×400ml

4、水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖

\*5、无工具拆卸安装转头

6、可提供不同类型的转头，离心不同样品，可提供碳纤维转头

7、快捷程序可一键调用，并具有一键预冷模式

8、售后服务 24小时响应 48小时到位

**二氧化碳培养箱参数**

1. 原装进口
2. 箱体构造：水套式培养箱
3. 工作体积： ≥184升

4．温度控制精度：±0.1℃、温度均一性: ±0.2℃(在37℃下)

1. 报警：断电，温度差异、CO2浓度差异
2. 二氧化碳控制范围：0～20% 浓度控制：TC 热导传感器
3. 具有专利的HEPA高效过滤系统在关门5分钟内使腔体达到100级洁净指标，每隔1分钟腔体内空气自动过滤循环一次，并具有第三方认证100级空气质量白皮书
4. 加热玻璃内门，防止腔体内玻璃上形成冷凝水，造成污染
5. 售后24小时响应，48小时到位

**生物安全柜参数**

1. 气流模式:30%外排，70%循环
2. 内部尺寸(W×D×H)：1200x627x780mm；外宽≤1300mm
3. HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%
4. 噪音:≤ 67dB
5. ★独立双风机系统: 直流无碳刷电机驱动风机，双风机主动独立控制进气/排气风机确保稳定风速和风量；
6. 准确全面地反应安全柜进气和排气风速
7. 侧壁采用真空设计：侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染
8. ★控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）
9. 售后服务 24小时响应 48小时到位

## 一体式倒置细胞显微镜参数

\* 1、一体式倒置台式透射显微镜

\* 2、成像方法：明场透射光成像、相差成像、彩色可见光成像

1. 物镜转盘：4位

\* 4、光源：高亮度透射光LED冷光源，寿命>2万小时，强度可调

5、一体化LCD显示器，可进行实时在位显微操作，如挑选细胞克隆

6、显示器参数：不小于12.1英寸、彩色可见光成像可调冷暖色

7、图片输出支持常见格式、可放置在生物安全柜或超净工作台中，可进行无菌操作

 8、售后服务 24小时响应 48小时到位

**数字型加热搅拌器参数**

1. 搅拌容量≥20L
2. 温度范围：室温+50℃-350℃
3. 速度 50To 2000rpm
4. 售后24小时响应 48小时到位

**通用电热恒温水浴参数**

1. 浴槽容积 ≥15升 双浴腔
2. 温度范围 室温到100℃
3. 温度稳定性 ±0.1℃/ ±0.2℃
4. 提供技术监督局校准报告

**电子天平参数**

1. 秤盘尺寸 90mm
2. 最大称量值120g
3. 可读性 0.1Mg
4. 重复性 01.1Mg
5. 线性误差 0.2Mg
6. 稳定时间 2S
7. 灵敏度飘逸 2.0PPM/℃
8. 防风罩有效高度 235mm
9. 提供技术监督局校准报告

**电子天平参数**

1. 秤盘尺寸 180 ×180mm
2. 最大称量值 2200g
3. 可读性 0.01g
4. 重复性 0.01g
5. 线性误差0.02g
6. 稳定时间 1.0S
7. 灵敏度飘逸 3.0PPM/℃
8. 提供技术监督局校准报告

**PH计参数**

1. 测量范围 -2.00 16.00 PH -2000 2000MV -5 105℃
2. 分辨率 0.01/ 0.1PH 1MV 0.1 ℃
3. 精度 ±0.01 PH ±1MV 0.3℃
4. 数据储存 200组 测量数据 当前校准数据
5. 温度补偿 自动/手动
6. 终点图标 提示音 有
7. 提供技术监督局校准报告

**医用冷藏箱（2-8度）参数**

1.箱体内部温度2~8℃。
2.★有效容积：≥300L。
3.★外型尺寸：正面宽度≤0.7(0.67)m，深度≤0.8(0.72)m，高度≤2(1.98)m，方便用户安装。
4.保存箱层数≥ 7层，带有标签栏，便于存取等操作。
5.★电加热门体设计，玻璃门防止凝露产生，具有自动关闭功能。
6.安全门锁设计，有双锁单门设计，暗锁加挂锁，防止任意开启。
7.★大屏幕数字显示温控参数，增量调节为0.1℃，可显示箱内上、下温度和平均温度。
8.报警温度范围自由设定；多种故障报警（高温报警、低温报警、传感器故障报警、开门报警、断电报警、后备电池低电量报警）。
9.多重报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警），具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。
10.内置后备电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警48小时。
11.材料：箱体采用彩色喷涂钢板，内胆PS吸附内胆，有效防菌防腐蚀。
12.★采用原装进口压缩机，提供有效佐证材料。
13.冷凝水汇集后自动蒸发，避免人工倒水。
14.★配备USB接口，数据可通过接口导出，可存储十年左右温度数据。
15.可选配打印机功能，温度数据实时打印。
16.售后服务接到报修或故障，24小时内响应、48小时内到现场。

17.可提供TUV认证。

18.提供技术监督局校准报告

**低温保存箱参数**

1.容积： 90-300L立式；

2. 温度设定范围： -10℃~-25℃；

3. 功率：≤1200W；

4. 安全系统：可提供高低温报警、传感器故障报警，可提供开机延时保护；

5. 压缩机：进口压缩机，环保无氟制冷剂；

6. 蒸发器直接做搁物架，降温速度快；

7. 安全设计：安全门锁，门锁位于门体上方，方便使用；

8.产品具有国家颁发的医疗器械注册证；

9.提供技术监督局校准报告系统显示：LED显示屏，可显示箱内温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

**深低温保存箱参数**

★1.容积： ≥620L，立式；

 2.温度设定范围：-40℃~-86℃；

★3.功率： ≤1200W；

 4.样本容量：可保存标准2ml冻存管≥4万个；5层4列抽屉式冻存架≥20个；

 5.噪音：≤50dB；

6.系统显示：LED显示屏，可显示箱内温度，环境温度，输入电压，具有故障提示预警功能；

★7.故障报警：可提供高低温报警、高低电压报警、环温超标报警；

★8.采用VIP航空隔热真空保温材料；

 9. 采用知名进口品牌压缩机和风机；

10.搁架可调，方便存储物品；

★12.配备网络接口，可（选配）同品牌智能温度记录仪，全程监控并记录冷链设备运行状态，失控短信报警；

★12.产品具有国家颁发的医疗器械注册证。

**超净工作台(双人)参数**

1. 双份单面洁净工作台
2. 气流模式：垂直层流
3. 工作区长度：≥1300mm
4. 知名品牌过滤器 HEAP
5. 可预设紫外灯点亮时间
6. 售后服务24小时响应 48小时到位