档案室气体灭火安装要求

一、报名资格条件：

1、投标人须具备消防设施工程专业承包贰级及以上资质，并取得企业安全生产许可证（有效期内）；

2、投标人拟派项目负责人须具备建设行政主管部门核发的机电工程专业贰级及以上注册建造师资格（在有效期内），同时具有安全生产考核B类证（在有效期内）。项目负责人是供应商本单位的正式员工，提供本劳动合同及2024年2月至今任意一月由供应商为其缴纳的由社保部门出具并加盖社保机构章或社保机构参保缴费证明电子专用章的社会保险缴纳证明文件（提供社保缴纳证明、劳动合同原件复印件）；且必须满足下列条件：

①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。

②项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

二、项目需求：

（一）质量要求：

1、货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的合格率为 100%,外观和内在质量都不得有任何问题。

2、产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。

3、设备经过正确安装、合理操作和维护保养，在设备寿命期内运转良好。货物运抵现场后应完好无损，如有缺漏、损坏，由中标人负责调换、补齐或赔偿。

（二）安装要求：

在安装七氟丙烷气体灭火系统时，需要符合以下要求标准：

1、储存设备选择：选择符合国家标准的七氟丙烷气瓶、阀门、管道等储存设备，并按照要求进行安装和连接。  
 2、喷头安装高度：根据七氟丙烷气体的密度和扩散性质，确定喷头的安装高度，以确保在灭火时能够迅速并均匀地弥散到被保护区域。  
 3、压力监测装置：安装七氟丙烷气体灭火系统时，应配备压力监测装置，用于实时监测系统的压力情况，确保系统的正常运行。  
 4、防护装置：对于易受损、易被影响的部件，需要设置防护装置，以防止外部因素对系统的影响。

（三）报价要求：

投标报价须包含但不限于全部设备、材料备品备件、包装费、运杂费（运抵现场）、瓶组进室搬运费、辅材、现场保管费、运输保险费、成品保护费、总包配合费、安装费、调试费、 售后服务、有关部门验收费用、各项有关规费、税金和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等。

（四）履约验收标准：

1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。发现有其他非故意的损坏或质量问题的由中标供应商立即予以更换，不得拒绝和延误。

2、验收完毕后作应出验收结果报告；所有费用由中标供应商负责。

（五）售后服务、培训人员要求：

1、质保期内提供免费维修服务。

2、免费提供技术培训支持，直到使用人员掌握和了解产品结构、性能、操作方法和维护保养等知识，掌握简单故障的排除方法。